**漯河市中心医院实训中心监控系统招标一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 全景摄像机 | 500万鱼眼星光级 CMOS传感器。  灰度等级不小于11级；  红外补光距离不小于8米。  需支持双码流技术，主码流最高分辨率2560x1920，子码流最高分辨率704x480  水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于180°。 | 13台 |
| 2 | 特写摄像机 | 200万2.5寸miniPTZ红外；2.8-12mm，4倍光学变；1920×1080@30fps；0.05Lux/F2.0(彩色),0.005Lux/F2.0(黑白) ,0 Lux with IR；音频、报警；内置麦克风；内置speaker，可无须外接设备实现语音对讲；WiFi；WPS；H.265/H.264/MJPEG，萤石云， | 12台 |
| 3 | 流媒体服务器 | E5-2620 V4(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4×1/1TB SATA×2/2308/DVD/1GbE×4/冗电/2U（含WIN 2008 R2 简体中文标准版） | 1台 |
| 4 | 平台管理软件 | 1.支持多系统一体化管理，包含视频、报警、门禁、可视对讲、停车场、访客、巡查、考勤、梯控、消费、动环、运维等多个子系统，支持数据库备份管理  2. 支持HTTPS安全加密访问认证，支持对外接口鉴权认证，支持防暴力破解认证，支持验证码、连续登录尝试次数限制、用户IP地址验证，支持设备登录密码强度提醒，加强设备安全管理，支持用户密码安全级别校验，禁止使用风险密码。  3.视频监控点管理 监控点管理容量50000路，支持监控点在离线状态检测、设备掉线报警。  4 支持视频设备标准ONVIF协议、国标28181协议、支持设备跨组织中心迁移，支持通过国标28181协议进行平台级联。  5.支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iPhone）视频预览，支持鱼眼图像或矫正后图像、支持走廊模式预览；支持预览记忆功能，支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分割模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，支持鹰眼系列全景摄像机，实现180度的全景监控，支持图片方式预览监控点画面，支持限时预览设置，控制用户单次预览时长，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、音量控制、主/子码流切换、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍、鱼眼、图像选取定位；  6．支持定时录像、报警录像、手动录像等多种录像模式，支持海康云存储、海康CVR存储接入，支持集群、N+1备份，支持报警录像预录、延录；支持录像锁定操作，支持按时间、监控点、录像类型检索录像，支持多种画面分割模式：1/4/6/7/9/16/24画面分割模式及全屏 | 1套 |
| 5 | 汇聚层交换机 | 24口以太网千兆机柜专用交换机 220V 支持划分VLAN | 1台 |
| 6 | 大屏主监视器 | 70寸液晶监视器，16:9 分辨率：1920×1080 对比度：4500: 1 亮度:500cd/m2; 画中画功能， (专业型/金属外壳) | 2台 |
| 7 | 监视器 | 55寸液晶监视器，16:9 分辨率：1920×1080 对比度：4500: 1 亮度:500cd/m2; 画中画功能， (专业型/金属外壳) | 12台 |
| 8 | 支路交换机 | 8口千兆以太网交换机 | 5台 |
| 9 | 硬盘 | 4TB监控专用 | 4块 |
| 10 | 监控线缆及管槽 | 国标 | 1批 |
| 11 | 光纤及光纤配件 | 国标 | 1批 |
| 12 | 辅材 | 国标 | 1批 |